**FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

na *„Dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (8 osób + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy:** |  |
| **Adres:** |  |
| **NIP:** |  |
| **Telefon/faks:** |  |
| **E-mail:** |  |

1. cena za dostawę  *fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (8 osób + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej:*

Cena ……………………………….. zł brutto

Cena ……………………………….. zł Netto

Stawka VAT ………….. %

Oferowany pojazd: ………………………………………………………………………………………………… ( marka, model, rocznik)

**OKREŚLENIE PRZEDMIOTU**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (8 osób + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i posiadających homologację zgodnie z ustawą o ruchu drogowym
i obowiązujących aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) i posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych ( w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich) wydane przez ustawowo uprawniony organ. Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z tzw. rejestracją dwuetapową, tj. najpierw samochód jest rejestrowany jako auto bazowe, a po zabudowie i przeprowadzonym badaniu technicznym (koszt badania pokryje Wykonawca) pojazd zostaje zarejestrowany jako samochód specjalny do przewozu osób niepełnosprawnych - w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rejestracji samochodu w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zarówno w przypadku dostawy pojazdu fabrycznie dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również w przypadku dostawy samochodu w formule rejestracji dwuetapowej. W celu dokonania rejestracji Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne pełnomocnictwa i dokumenty.

3. Termin realizacji: **Dostawa samochodu musi nastąpić maksymalnie w ciągu 8 tygodni** od momentu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodny z niżej przedstawionymi wymaganiami:

**5. RODZAJ POJAZDU:**

a) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2019,

b) Ilość miejsc siedzących 9 (8+1 kierowca),

c) Silnik: wysokoprężny (ON) z turbodoładowaniem spełniający normę emisji spalin -EURO 6,

d) Moc silnika: minimum 120 KM maksymalnie 165 KM,

e) Pojemność silnika: minimum 1900 cm3 maksymalnie 2500 cm3,

f) Napęd kół przednich

g) Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, min. 6 biegowa,

h) Układ hamulcowy: hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania, dwuobwodowy, hamulce tarczowe przednie i tylne, Przeciwblokujący układ hamulcowy, system stabilizacji toru jazdy,

i) Układ kierowniczy ze wspomaganiem,

j) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie,

k) kolor podstawowy: biały, szary albo srebrny, dopuszcza się kolor metalizowany,

l) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów,

ł) Samochód wyposażony w dwa komplety kół tj. letnie oraz zimowe, (w dostarczonym pojeździe zamontowane stosownie do pory roku i warunków pogodowych) drugi komplet opony na felgach. Opony zimowe i letnie mają być zgodne z zaleceniami producenta pojazdu. Opony letnie musza być założone na felgach aluminiowych natomiast zimowe na felgach stalowych.

**6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU 2 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKU:**

a) Rozwiązanie musi zapewnić możliwość przewozu osób w dwóch opcjach:

* 9 osób na fotelach łącznie z kierowcą, albo
* minimum 6 osób na fotelach łącznie z kierowcą i 2 osób na wózku inwalidzkim

b) Wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej pojedyncze z regulacją oparcia i z 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa, a w miejscu, którym montowane będą wózki inwalidzkie szybko demontowane.

c) W tylnej części samochodu w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wytrzymałą i łatwa w utrzymaniu czystości podłoga pokryta warstwą antypoślizgową

d) Atestowane mocowania dla wózków inwalidzkich (szyny/uchwyty w podłodze, pasy mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim)

e) Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym

f) Emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych

g) uchwyt pomocniczy oraz wysuwany stopień z prawej strony ułatwiający wejście do kabiny dla pasażerów, stopień sterowany elektrycznie - aktywowany przy postoju

**7.** Samochód musi być wyposażony w specjalną windę elektryczną chowaną wewnątrz pojazdu umożliwiającą swobodny wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim w tym wózku inwalidzkim elektrycznym. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze windy na podstawie instrukcji obsługi co zostanie potwierdzone protokołem z instruktażu.

**8. DANE WINDY :**

a) nośność –minimum 300 kg

b) musi posiadać aktualne badanie i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego,

c) Wyposażenie zgodnie z homologacją (EU) do przewozu osób niepełnosprawnych.

**9. ZABEZPIECZENIA:**

a) Immobiliser

b) Centralny zamek zdalnie sterowany -min. 2 piloty

**10. NADWOZIE:**

a) Typ VAN/mikrobus (dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 tony)

b) Ilość drzwi 4 -(2 drzwi w przestrzeni kierowcy, 1 drzwi przesuwane z prawej oraz tylne dwuskrzydłowe w przestrzeni pasażerskiej)

c) Tylne drzwi dwuskrzydłowe częściowo przeszklone

d) Przeszklone boki nadwozia po obu stronach, szyby przyciemnione

e) Prawe drzwi w części pasażerskiej przesuwane do tyłu ze stałym oknem

f) Stałe okna boczne w tylnej części nadwozia

g) Elektryczne sterowane szyby w przedziale kierowcy

h) Lusterka boczne elektrycznie podgrzewane i sterowane

i) ilość miejsc 1+ 8 w układzie:

* 1 rząd : fotele w układzie 1+1, fotel kierowcy oraz fotel dla pasażera
* 2 rząd : fotele w układzie 1+1, niezależne fotele
* 3 rząd : fotele w układzie 1+1, niezależne fotele
* 4 rząd : fotele w układzie 1+1+1, niezależne fotele, po zdemontowaniu możliwe mocowanie dwóch wózków inwalidzkich

Siedzenia w 3 i 4 rzędzie muszą ułatwiać łatwy i szybki montaż/demontaż. Wszystkie siedzenia muszą być wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa. Fotel kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem.

j) Światła przeciwmgielne przednie i tylne

k) Światła do jazdy dziennej

l) Trzecie światło stop

m) Chlapacze przód/tył

n) Bez stałej przegrody pomiędzy pierwszym oraz pozostałymi rzędami foteli

**11. WYPOSAŻENIE dodatkowe:**

a) Dwie osłony przeciwsłoneczne w strefie kierowcy

b) Czujnik temperatury zewnętrznej

c) Schowek w części kierowcy po stronie pasażera

d) Dodatkowe uchwyty w części pasażerskiej po stronie prawej ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu

e) Oświetlenie w kabinie kierowcy i w części pasażerskiej

f) Regulacja zasięgu reflektorów manualna lub automatyczna

g) Klimatyzacja z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu

h) Ogrzewanie przód i tył (kabina kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z regulacją)

i) Wewnętrzne obicie boczne do wysokości okien w przestrzeni pasażerskim pokryte tworzywem sztucznym zmywalnym

j) Siedzenia w przestrzeni kierowcy (1 rząd) wyłożone tapicerką materiałową w ciemnym kolorze a w kabinie pasażerskiej wyłożone tapicerką zmywalną, nieprzepuszczającą cieczy w dalsze warstwy siedzenia (zabezpieczoną na szwach). Dopuszczalne jest rozwiązanie zamiennie polegające na dostarczeniu auta wraz z zamontowanymi pokrowcami na oryginalną tapicerkę. Pokrowce muszą być zdejmowane, wykonane z materiału łatwo zmywalnego oraz nieprzepuszczającego cieczy również w miejscach ewentualnych szwów.

k) czujnik kontroli zapięcia pasów w przestrzeni kierowcy, czujnik niezamkniętych drzwi, niewyłączonych świateł

l) Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego, poziomu płynu hamulcowego, niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

m) Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem, automatyczne włączanie ( czujnik deszczu)

n) Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza minimum 3 stopniowa dmuchawa

o) Ogrzewanie szyb w tylnych drzwiach

p) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń

q) Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy

r) Podsufitka tapicerowana

s) Komputer pokładowy

t) Gniazdo zasilania 12V w części pasażerskiej

u) Uchwyty holownicze z przodu demontowany a z tyłu mocowany na stałe

v) Czujniki parkowania przód / tył

x) Radio z instalacją i głośnikami z zestawem głośnomówiącym Bluetooth

**12. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

a) Apteczka pierwszej pomocy

b) Trójkąt ostrzegawczy

c) Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym

d) Zapasowy komplet żarówek

e) Pełnowymiarowe koło zapasowe

f) Podnośnik wraz z narzędziami do wymiany kół pojazdu

**13. WYMIARY SAMOCHODU:**

a) Długość całkowita pojazdu minimum 5400 mm

b) Szerokość wraz z lusterkami minimum 2000 mm

c) Wysokość minimum 2200 mm

d) Rozstaw osi minimum 3450mm

e) Wysokość w przestrzeni pasażerskiej minimum 1850 mm

**14. GWARANCJA:**

a) Okres gwarancji na wszystkie podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące, nieograniczony przebiegiem

b) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą minimum 36 miesiące, nieograniczony przebiegiem

c) Okres gwarancji na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy, nieograniczony przebiegiem

d) Okres gwarancji i rękojmi na windę dla osób niepełnosprawnych minimum 24 miesiące.

e) W czasie trwania gwarancji, na czas napraw, trwających dłużej niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić auto zastępcze spełniające minimum parametry auta zastępowanego.

**15. POZOSTAŁE WYMAGANIA:**

a) Wykonawca wraz z samochodem dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim, w szczególności:

* kartę pojazdu,
* świadectwa homologacji samochodu,
* dokumenty gwarancyjne samochodu, -instrukcję obsługi samochodu, instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim i obsługi windy,
* potwierdzenie dokonania ubezpieczenia pojazdu oraz opłacenia składki.

b) Autoryzowany serwis gwarancyjny dla oferowanego samochodu winien znajdować się w odległości nie większej niż do 100 km od siedziby Zamawiającego.

c) Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, gdzie dostarczy go Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

**16. WARUNKI UBEZPIECZENIA:**

a) Dostarczony samochód winien posiadać ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu ze zniesieniem udziału własnego – na okres pierwszego roku od daty pierwszej rejestracji (pakiet ubezpieczeniowy obejmujący OC/AC/NNW oraz ASSISTANCE 24h w przypadku kolizji, awarii lub unieruchomienia pojazdu - zasięg na cały kraj). AC pełne z ryzykiem kradzieży. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem w formie umowy na rzecz osoby trzeciej, gdzie ubezpieczonym będzie Zamawiający.

b) zwrot pełnej wartości samochodu w przypadku jego utraty w okresie pierwszego roku,

c) koszty ubezpieczenia muszą zostać wliczone w cenę pojazdu.

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Po złożeniu oferty w odpowiedzi na procedurę szacowania wartości zamówienia, administratorem Twoich danych osobowych (w zakresie objętym formularzem szacowania) będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, kontakt mailowy pod adresem: gops@slomniki.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy: ido@gops-slomniki.pl)
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
4. w celu przeprowadzenia procedury szacowania wartości zamówienia na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
5. w celu wypełnienia obowiązków związanych z archiwizowaniem dokumentów oraz spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
6. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: nazwa Wykonawcy (w tym imię i nazwisko), adres, NIP, adres e – mail, nr telefonu.
7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania na potrzeby którego dokonywane jest przedmiotowe szacowanie, a ponadto przez okres wynikający z obowiązujących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Słomnikach regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją
10. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz prawo:
11. dostępu do treści Twoich danych,
12. do sprostowania Twoich danych,
13. do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
14. do przenoszenia Twoich danych,
15. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
16. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, oraz
17. do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
18. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
19. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procedury szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem oferty podmiotu.
20. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.